**105年度「旅行箱」市場購樣檢測結果彙整表**

| **項次** | **品名** | **規格/型號** | **產地** | **製造廠商(含地址、電話)****委製商(含地址、電話)** | **進口商(含地址、電話)** | **陳售地點(含地址、電話)** | **價格****(單價)** | **中文標示查核結果** | **品質項目檢測結果** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | GREAT Matic G32拉桿行李箱 | 29” | 臺灣 | 誌陽企業股份有限公司 臺中市大甲區幼獅路17號 (04) 26815595 |   | 祥和鞋行 臺中市北區漢口路五段41號 (04) 22343358 | 3500 | ○中文標示 | 總評：○○物性檢測○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |
| **2** | KAIBIA 旅行箱 | KD-0524長25\*寬50\*高62(cm) | 臺灣 | 凱帝爾工業有限公司 臺中市大甲區賢仁路22號 (04) 26870396 |   | 祥和鞋行 臺中市北區漢口路五段41號 (04) 22343358 | 2500 | ○中文標示 | 總評：○○物性檢測○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |
| **3** | POLO HOUSE拉桿旅行箱 | PH218828吋 | 中國大陸  | 馬球屋國際有限公司 臺中市外埔區甲后路203巷71之2號 (04)26834906 | 馬球屋國際有限公司 臺中市外埔區甲后路203巷71之2號 (04)26834906 | 雲星皮件行臺中市中區中正路42號(臺灣大道一段110號)(04)22230728 | 1700 | ○中文標示 | 總評：○○物性檢測○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |
| **4** | Airport 26吋可折疊2輪拉桿箱 | 尺寸：70公分\*43公分\*27公分 | 中國大陸  | WINSUN IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.39 KAI XI ROAD, JIAXING, ZHEJIANG, CHINA86-573-8211-6991 | 大潤發流通事業股份有限公司臺北市敦化南路二段七六號一六樓(02)27952888 | 大買家股份有限公司大里國光分公司臺中市大里區國光路二段710號(04)24810456 | 1499 | ○中文標示 | 總評：●●物性檢測進行「行走試驗」時，連續行走26.3公里(km)後發現腳輪過度磨損，不符合國家標準（32公里）之規定○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |
| **5** | RICARDO 20吋拉桿行李箱 | 尺寸：57.1(高)\*39.8(長)\*24.1(寬)公分 | 中國大陸  | Zhejiang Yinzuo Cases & Bags Co. Ltd.399 Zhennan Road, Xindai Town, Pinghu City, Zhejian Province, China86-573-8560-6888 | 好市多股份有限公司 高雄市前鎮區中華五路656號1樓 (07)3381833 | 好市多股份有限公司 臺中市西屯區臺中市南屯區文心南三路289號 (04)37042855 | 1699 | ○中文標示 | 總評：○○物性檢測○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |
| **6** | Kumamon行李箱 | Z794220" | 中國大陸  |  株式会社ユノックス熊本県 八代市 錦町12-60965-62-8080 | 賀蒙國際實業有限公司 新北市新店區中正路542號2樓 (02)22180437 | 美華泰股份有限公司-中正分公司 臺中市中區臺灣大道一段238號 (04) 22231381 | 2280 | △中文標示未標示製造日期 | 總評：○○物性檢測○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |
| **7** | Octolite 55公分四輪拉桿箱 | 尺寸：36\*55\*24(cm) | 中國大陸  | Samsonite Asia Limited13/F, axa Centre 151 Gloucester Road Wan Chai HK852-2422-2611 | 美商新秀麗太平洋有限公司 臺北市松山區敦化北路118號1樓 (080) 0008349 | 新秀麗貿易行 臺中市中區臺灣大道一段205號 (04) 22263888 | 6619 | ○中文標示 | 總評：○○物性檢測○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |
| **8** | BON AIR 55/20 擴充式拉桿箱 | 尺寸：40\*55\*23(cm) | 中國大陸  | Samsonite Asia Limited13/F, axa Centre 151 Gloucester Road Wan Chai HK852-2422-2611 | 美商新秀麗太平洋有限公司 臺北市松山區敦化北路118號1樓 (080)0088349 | 新秀麗貿易行 臺中市中區臺灣大道一段205號 (04) 22263888 | 3819 | ○中文標示 | 總評：○○物性檢測○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |
| **9** | DELSEY 26"行李箱 | 尺寸：(H)65.5\*(W)48\*(D)28CM | 中國大陸  | 鴻勝國際行銷有限公司臺中市大甲區日南里工一路11號(080)9038889 | 鴻勝國際行銷有限公司臺中市大甲區日南里工一路11號(080)9038889 | 中友百貨股份有限公司臺中分公司 臺中市北區161號 (04)22253456 | 4900 | ○中文標示 | 總評：○○物性檢測○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |
| **10** | COMMODORE  | 9908-56(24)吋 | 臺灣 | 美麗華皮件工業股份有限公司 臺中市大肚區沙田路二段308巷8-1號 (04) 26993003 |   | 美麗華皮件工業股份有限公司 臺中市大肚區沙田路2段308巷8-1號(04) 26993003 | 3080 | △中文標示未標示產品名稱 | 總評：○○物性檢測○8種重金屬含量○16種多環芳香烴化合物含量○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 |

備註：「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

* + - 1. 檢測標準：依據CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」。
			2. 檢測項目：
				1. 產品性能(物性) ：「落下試驗」、「裝載試驗」、「伸縮拉桿功能試驗」、「行走試驗」、「耐寒及耐熱試驗」。
				2. 材料品質(化性) ：「8種可遷移元素含量」、「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」、「16種多環芳香烴化合物（PAHs）含量」。
1. 可遷移元素含量：鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8項重金屬最大容許含量不得超過下表之規定。

|  |
| --- |
| 元素 單位:mg/kg |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

1. 鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量：標示14歲以下者使用之產品，DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（質量比）。
2. 多環芳香烴化合物(PAHs)含量：產品把手部分如為橡膠、塑膠或複合材質者，萘(naphthalene)、苊（乙烯合萘）(acenaphthylene)、二氫苊（乙烷合萘）(acenaphthene)、茀(fluorene)、菲(phenanthrene)、蒽(anthracene)、丙二烯合茀(fluoranthene)、芘(pyrene)、苯并(a)蒽[benzo(a)anthracene]、(chrysene)、茚并(1,2,3-c,d)芘[indeno (1,2,3-cd) pyrene]、苯并(b)丙二烯合茀[benzo (b) fluoranthene]、苯并(k)丙二烯合茀[benzo (k) fluoranthene]、苯并(a)芘[benzo(a)pyrene]、二苯并(a,h)蒽[dibenzo (a,h) anthracene]及苯并(g,h,i)苝[benzo(g,h,i)perylene]等16種多環芳香烴化合物（PAHs）總量不超過10 mg/kg，其中苯并(a)芘[benzo(a)pyrene含量不得超過1 mg/kg。
	* + 1. 中文標示
3. 商品名稱。
4. 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
5. 主要成分或材料。
6. 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。
7. 國曆或西曆製造日期。
	* + 1. 本次檢驗件數共 10件，檢測結果為：
	1. 品質部分
		1. 物性檢測項目：計1件（項次4）進行「行走試驗」時，連續行走26.3km後發現腳輪過度磨損，不符合國家標準CNS 15331 連續行走32公里(km)之規定，其餘樣品檢測項目全數符合國家標準之要求。
		2. 8種重金屬、8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及16種多環芳香烴化合物（PAHs）含量：全數符合國家標準要求。
	2. 中文標示：計2件(項次6、10)不符合規定，不符合情形包括未標示製造日期、產品名稱等。