105年度「木製板材」市場購樣檢測結果彙整表

| 項  次 | 品名 | 廠牌 | 規格/  型號 | 產地 | 製造廠商或進口商  (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格  (單價/元) | 標示查核結果 | 品質項目  檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中密度纖維板 | - | F3  4.75mm x4尺x4尺 | 臺灣 | 僑隆興股份有限公司  臺中市烏日區中山路3段176號 | 特力屋股份有限公司平鎮分公司  [桃園市平鎮區環南路二段261號](http://r.search.yahoo.com/_ylt=A8tUwYxHNFZXk28ASntr1gt.;_ylu=X3oDMTByYzhha3F2BGNvbG8DdHcxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1465296071/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.yellowurl.cn%2f1735024.html/RK=0/RS=sY2AsjQIway_OdOogR3UexC63Ts-)  03-4287111 | 130元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 2 | 綠緻松木拼板(裝修用集成材) | 特力屋 | F3  175x60x2.8cm | 中國大陸 | 特力屋股份有限公司  臺北市內湖區新湖3路23號1、2、5樓  0800-552888 | 特力屋股份有限公司平鎮分公司  [桃園市平鎮區環南路二段261號](http://r.search.yahoo.com/_ylt=A8tUwYxHNFZXk28ASntr1gt.;_ylu=X3oDMTByYzhha3F2BGNvbG8DdHcxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1465296071/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.yellowurl.cn%2f1735024.html/RK=0/RS=sY2AsjQIway_OdOogR3UexC63Ts-)  03-4287111 | 2300元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 3 | 松木拼板  (裝修用集成材) | Homebox | F3  90x30x1.8cm | 中國大陸 | 金六福實業股份有限公司  桃園市平鎮區高幼路23號  03-4926986 | 遠百企業股份有限公司桃園分公司  桃園市桃園區中山路939號  03-3921100 | 329元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 4 | 實木拼板  (裝修用集成材) | - | F3  24x1220x2440mm | 中國大陸 | 靖霖實業股份有限公司  桃園市八德區大勇里忠勇六街190號1樓 | 泓陞實業有限公司  新竹縣湖口鄉成德路179號 | 3780元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 5 | 特殊合板 | - | F3  4尺x8尺x18 mm | - | 揚燕實業有限公司  高雄市燕巢區中竹路1-3號  07-6164936 | 遠百企業股份有限公司桃園分公司  桃園市桃園區中山路939號  03-3921100 | 1199元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 6 | (普通合板) | - | F3  3尺x6尺x 12mm | - | 樹懋股份有限公司  臺中市神岡區和睦路930巷16號A棟 | 普來利實業股份有限公司新竹分公司  新竹市經國路2段425號  03-5269966 | 469元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 7 | (普通合板) | - | F3  3尺x7尺x 15mm | - | 英升企業股份有限公司  臺中市潭子區頭張路2段1號  04-25311293 | 普來利實業股份有限公司新竹分公司  新竹市經國路2段425號  03-5269966 | 799元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 8 | (普通合板) | - | F3  3尺x6尺x 12mm  /ZTP-0174 | - | 成達建材有限公司  新竹縣新豐鄉學府路39號  03-5680565 | 澄佑建材有限公司  新竹市天府路1段24號  03-5337137 | 472元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 9 | (普通合板) | - | F3  3尺x7尺x12mm | - | 大英木業股份有限公司  彰化縣員林鎮新生里新生路242號  04-8220521 | 新大興行  新竹縣竹東鎮長安路91號  03-5942092 | 546元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 10 | (普通合板) | - | F3  4尺x8尺x15mm | 臺灣 | 偉銘木業有限公司  屏東縣內埔鄉中林村中林路1168號  08-7701555 | 新大興行  新竹縣竹東鎮長安路91號  03-5942092 | 1155元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 11 | (普通合板) | - | F3  4尺x8尺x15mm | - | 富億建材有限公司  高雄市林園區清水岩路433號  07-5363177 | 三能建材合板有限公司  新竹市牛埔北路171巷16號  03-5387142 | 1082元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 12 | (單板層積材) | - | F3  8尺x1.8尺x1寸 | 臺灣 | 元鴻發展股份有限公司  高雄市岡山區鎮嘉興路452號  07-6231211 | 澄佑建材有限公司  新竹市天府路1段24號  03-5337137 | 73元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 13 | 環保角材  (單板層積材) | 足得旺 | F3  12尺x1.8尺x1寸 | - | 大榮綠建股份有限公司  雲林縣莿桐鄉埔子村埔子116號  05-5847231 | 光宜興五金建材行  新竹市中正路461號1樓  03-5335836、03-5331601 | 105元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 14 | 單板層積材 | - | F3  12尺x1.8尺x1寸 | - | 聯美林業股份有限公司  彰化縣線西鄉彰濱工業區東八路8號  04-7582956 | 喬霖實業有限公司  苗栗縣頭屋獅潭村10鄰獅潭138-1號  037-250155 | 74元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 15 | 7層單板層積材 | - | F1  27x51x2440mm | 菲律  賓 | 新日綠建材股份有限公司  臺中市西屯區大墩20街90號1F  04-23265440 | 泓陞實業有限公司  新竹縣湖口鄉成德路179號 | 49元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 16 | 複合木質地板 | 三環 | F3  9x192x1200 mm | 臺灣 | 冠發實業有限公司  桃園市大園區田心村35鄰照鏡44號  03-3865545 | 聯興建材行  新竹市東區食品路480號  03-5612695 | 112元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 17 | 超耐磨防燄海島型地板  (複合木質地板) | 晶優 | F3  1200x193x9 mm  KN-3802 | 臺灣 | 新協豐國際木材有限公司  桃園市龜山區文化2路38之3號2樓之2 | 新時代企業社  新竹市經國路一段478號1樓  03-5326199 | 1365元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 18 | 超耐磨複合地板  (複合木質地板) | 森世紀 | F3  9x192x1200mm | 臺灣 | 岱輝興業有限公司  高雄市鳥松區仁美里美山路15號  07-7313530 | 新時代企業社  新竹市經國路一段478號1樓  03-5326199 | 1155元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 19 | 複合I類木質地板 | 三夏地板 | F1  13 x125mm | 臺灣 | 三夏企業股份有限公司  屏東縣萬丹鄉大學路103號  0800-038331 | **威泰裝璜建材有限公司**  苗栗縣竹南鎮建國路84巷86號  037-483988 | 1200元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 20 | 組合式耐磨木地板  (複合式木地板) | 三夏地板 | F3  14x148x809mm  /WT-3 | 中國大陸 | 倢美企業股份有限公司  臺中市北屯區北屯路298巷3-3號1樓  04-25676615 | 特力屋股份有限公司新竹分公司  新竹市公道五路2段469號2樓  03-5751234 | 1195元 | ○商品檢驗標識  ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |

「○」表示符合

備註：

1.品質檢測：

(1)檢測「甲醛釋出量」。項次1檢測標準為CNS 9909「中密度纖維板」(101年11月29日)、

項次2~4 為CNS 11029「裝修用集成材」(95年10月20日)、

項次5為CNS 8058「特殊合板」(97年5月7日)、

項次6~11為CNS 1349「普通合板」(97年5月7日)、

項次12~15為CNS 11818「單板層積材」(96年5月2日)、

項次16~20為CNS 11342「複合木質地板」 (95年8月29日)。

(2)甲醛釋出量之國家標準規定(分為三級F1、F2或F3)如下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 標示符號 | 甲醛釋出量平均值(mg/L) | 甲醛釋出量最大值(mg/L) |
| F1 | 0.3 以下 | 0.4 以下 |
| F2 | 0.5 以下 | * 1. 以下 |
| F3 | 1.5以下 | * 1. 以下 |

2.標示檢查: 依據木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定，中密度纖維板、集成材 、合板及層積材應於本體，複合木質地板於包裝上，應標示項目如下:

LOGOLOGO(1)商品檢驗標識(圖例如 或 )

T30001 R300001

(2)甲醛釋出量（F1或F2或F3）

(3)製造廠商（或進口商）名稱、地址或商標

(4)製造年月日或批號

3.本次檢驗件數共20件。

(1)品質檢測結果：「甲醛釋出量」檢測結果全部符合規定。

(2)標示檢查：皆符合規定。

4.本局自106年1月1日起要求市售木製板材商品新增標示「品名」部分，應依國家標準規定標示，範例如下：

(1)中密度纖維板：標示「中密度纖維板」。

(2)裝修用集成材：

A、整修材標示「裝修用集成材」，未整修材標示「裝修用集成材(未整修)」。

B、塗裝者標示「裝修用集成材(塗裝)」。

(3) 特殊合板：依產品實際狀態標示「天然木化粧合板」或「特殊加工化粧合板」。

(4) 普通合板：標示「全單板合板」或「木心合板」。

(5) 單板層積材：標示「單板層積材」。

(6) 複合木質地板：複合I類木質地板標示「複合I類木質地板」；複合II類木質地板標示「複合II類木質地板」；複合III類木質地板標示「複合III類木質地板」。