**107年「冰淇淋機及製冰機」市場購樣檢測結果彙整表**

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 生產國別 |  製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格(單價/元) | 中文標示初步查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2L全自動冰淇淋機 | PRINCESS | 110V,180W/282603 | 中國大陸 | 委製商：Princess Worldwide Ltd./香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第五座2001A室進口商：丞洋企業股份有限公司/臺北市中山區敬業一路128巷7號/02-89782328 | 宜浦有限公司/新竹市東大路二段371號/03-5318583 | 16,000 | ○中文標示 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |
| 2 | 威寶專業冰淇淋製造機 | 威寶KAISER | 120V,180W/KICE-2030 | 中國大陸 | 製造商：Logobridge International CO.,Ltd.進口商：威華格國際有限公司/臺北市中山區長春路40號8樓之3/02-25372245 | 奇摩購物中心香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司/臺北市南港區三重路66號14樓/02-7723-8585  | 13,746 | ○中文標示 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |
| 3 | 柏翠家用冰淇淋機 | PETRVS  | 220V,150W/IC2308C | 中國大陸 | 製造商中山東菱威力電器有限公司/廣東省中山市阜沙鎮阜沙工業園東威大道1號 | 奇摩拍賣香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司/臺北市南港區三重路66號14樓/02-2192-7123 | 14,490 | △中文標示1.商品本體上或內外包裝或說明書上未標示進口商（或代理商）名稱、地址及電話。2.使用簡體中文標示。 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |
| 4 | 聲寶製冰機 | SAMPO  | 110V,120W/KJ-SD12R | 中國大陸 | 委製/進口商：國鈿股份有限公司/台北市大同區延平北路二段278號5F/02-2553-6082 | 肇久電器行苗栗市中山路141號037-265878 | 9,800 | ○中文標示 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號(室內機/室外機) | 生產國別 | 製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格(單價/元) | 中文標示初步查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| 5 | 貴夫人微電腦全自動製冰機 | LadyShip | 110V~120V/BK-501A | 中國大陸 | 製造商：寧波惠康國際工業有限公司進口商：伯貫貿易股份有限公司/高雄市鳥松區美山路8號之1/(07)7315068 | 肇久電器行苗栗市中山路141號037-265878 | 9,800 | ○中文標示 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |
| 6 | 製冰機 | 沃牧 | 220V,115W/WM-ZBJ15 | 中國大陸 | 製造商慈溪沃沐電器有限公司/浙江寧波慈溪掌起鎮五姓點村五姓路54號 | 奇摩拍賣香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司/臺北市南港區三重路66號14樓/02-2192-7123 | 4,950 | △中文標示1.商品本體未標示製造號碼；商品本體上或內外包裝或說明書上未標示進口商（或代理商）名稱、地址及電話。2.使用簡體中文標示。 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |
| 7 | 製冰機 | Hicon | 220V,105W/HZB-12/A | 未標示 | 製造商：寧波惠康國際工業有限公司/浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路55號/400-8837-988 | 奇摩拍賣香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司/臺北市南港區三重路66號14樓/02-2192-7123 | 5,050 | △中文標示1.商品本體未標示製造年份、生產國別或地區；商品本體上或內外包裝或說明書上未標示進口商（或代理商）名稱、地址及電話。2.使用簡體中文標示。 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號(室內機/室外機) | 生產國別 | 製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格(單價/元) | 中文標示初步查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 製冰機 | Ginny's | 120V,150W/ZB-18 | 中國大陸 | 未標示 | [PChome](http://www.pchome.com.tw/)商店街商店街市集國際資訊股份有限公司/臺北市大安區敦化南路二段105號14樓/02-2700-5658 | 5,850 | △中文標示1.商品本體未標示製造號碼；商品本體上或內外包裝或說明書上未標示製造商、委託製造商名稱、進口商（或代理商）名稱、地址及電話。2.未使用中文標示。 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |
| 9 | 製冰機 | eNoska | 110-120V/ZB-18 | 未標示 | 經銷商：網際運通股份有限公司/新北市泰山區貴子路17-13號/02-2906-3000 | PChome 24h購物網路家庭國際資訊股份有限公司/臺北市大安區敦化南路二段105號12樓/02-2326-1460 | 6,999 | △中文標示1.商品本體未標示製造號碼、生產國別或地區；商品本體上或內外包裝或說明書上未標示製造商、委託製造商名稱。2.本體未使用中文標示。 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |
| 10 | 製冰機 | Watoor沃拓萊 | 220V,105W/HZB-12/A | 未標示 | 製造商：寧波金邦達智能售貨設備有限公司/浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路55號/400-8837-988 | [露天拍賣](http://www.ruten.com.tw/)露天市集國際資訊股份有限公司/台北市大安區敦化南路二段105號5樓/02-5556-5165 | 6,880 | △中文標示1.商品本體未標示製造年份、生產國別或地區；商品本體上或內外包裝或說明書上未標示進口商（或代理商）名稱、地址及電話。2.使用簡體中文標示。 | 總評：○○消耗功率與電流○溫升試驗○漏電流及絕緣耐電壓○異常操作 |

符號「○」表示符合規定；「△」表示表示中文標示初步查核不符合規定。

備註：

1.品質檢測:依據中華民國國家標準CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則」及國際標準IEC 60335-2-24家用和類似用途電器－安全性－第 2-24 部： 冷凍冷藏電器、冰淇淋機及製冰機之個別規定」進行檢測「消耗功率與電流」、「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作」等項目。

 (1)消耗功率與電流:主要為確認電器標示之消耗功率或電流，與實際量測值比較是否超過標準所規定之容許差，若實測值超過標示值太大，又依標示值使用或安裝，將可能超過原設計之配線線路負載容量影響安全。

 (2)溫升試驗：主要為確認電器及其周圍環境，在正常使用時，溫度不可過高，以避免發生燒燙傷及火災之危險。

 (3)漏電流及絕緣耐電壓試驗:主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

 (4)異常操作:主要為檢測電器能避免因異常或疏忽之操作導致起火、影響安全性之機構損壞和損及防電極保護之情況。

2. 標示查核，查核項目為:依據「電器商品標示基準」初步檢查「商品標示與說明」項目。

(1). 商品名稱及型號。

(2). 額定電壓(V)及額定頻率(Hz)

(3). 總額定消耗電功率或額定輸入電流。

(4). 製造年份及製造號碼。

(5). 生產國別或地區。

(6). 規格。

(7). 注意事項或警語。

(8). 使用方法及緊急處理方法。

(9). 製造或委製廠商名稱、地址及電話；其為進口者，應標示製造或委製廠商名稱、進口商（或代理商）名稱、地址及電話。

前揭應行標示事項之(1)至(5)項應於商品本體上標示，其標示位置應於正常安裝使用後明顯易見，並具牢固性，其使用之材質應不易毀損；(6)至(9)項應於商品本體上或內外包裝或說明書上標明之。

3.本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

 (1)品質檢測：全數符合規定。

 (2)標示查核：初步檢查不符合共6件（項次3、6、7、8、9及10），不符合情形包括：

A. 未標示進口商或代理商「名稱、地址及電話」（項次3、6、7、8、9及10）。

B. 未標示製造號碼（項次6、8及9）。

C. 未標示製造年份（項次7及10）。

D. 未標示生產國別或地區（項次7、9及10）。

E. 使用簡體文字標示或未使用中文文字（項次3、6、7、8、9及10）。